チェックリスト
検査項目	チェックのポイント	欄	　	検査項目	チェックのポイント	欄	
１　流入管きょ―流管きょの勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	　		12　消毒設備の変形、破損及び固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。	　	
							
２　放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。	　			しっかり固定されているか。	　	
							
					薬剤筒は傾いていないか。	　	
３　誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか。	　					
				13　ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置及び稼動状況	ポンプ升に変形や破損はないか。	　	
	雨水や工場排水等が流入していないか。	　					
					ポンプ升に漏水のおそれはないか。	　	
							
４　升の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。	　			ポンプが2台以上設置されているか。	　	
							
					設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	　	
５　流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損のおそれはないか。	　					
					ポンプの固定が十分行われているか。	　	
							
６　かさ上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	　			ポンプの取りはずしが可能か。	　	
							
					ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。	　	
７　浄化槽本体の基礎、上部及びその周辺の状況	浄化槽の基礎が適正に施工されているか。	　					
	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。			14	ブロワーの設置及び稼動状　　　　　
　　況	防振対策がなされているか。	　	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。	　					
					固定が十分行われているか。	　	
							
	コンクリートスラブが打たれているか。	　			アースはなされているか。	　	
							
					漏電のおそれはないか。	　	
８　漏水の有無	漏水が生じていないか。						
				15	単独処理浄化槽又は汲み取り
便槽の撤去	従前の単独処理浄化槽を撤去し、同一敷地内に合併処理浄化槽を設置したか。		
					産業廃棄物の処理を適正に行ったか 
ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ(A表)		
				上記のとおり確認したことを証します。

　　　　　　年　　月　　日

担当浄化槽設備士　氏名　　　　　　　　印　
(浄化槽設備士免状の交付番号　　　　　)	
９　浄化槽本体の水平状況	水平が保たれているか。				
10　接触材等の変形、破損及び固定の状況	 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。				
	 しっかり固定されているか。				
11  ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況	各装置に変形や破損はないか。	　			
					
	しっかり固定されているか。	　			
					
	空気の出方や水流に片寄りはないか。