# 様式第２号（第６条関係）

ブロック塀等の安全性確認書

　□　コンクリートブロック塀の場合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 確認項目 | | 基 準 | 確認 |
| １ | 塀の高さ | 地盤から２．２ｍ以下である。 | はい・いいえ |
| ２ | 塀の厚さ | １０ｃｍ以上である。（２ｍ超２．２ｍ以下の場合は、１５ｃｍ以上である） | はい・いいえ |
| ３ | 控え壁 | 【塀の高さが１．２ｍ超の場合のみ】  塀の長さが３．４ｍ以下ごとに、塀の高さの  １／５以上突出した控え壁がある。 | はい・いいえ |
| ４ | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 | はい・いいえ |
| ５ | 塀の健全性 | 塀に傾きやひび割れがない。 | はい・いいえ |

□　組積造（れんが塀や石積塀等）の場合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 確認項目 | | 基 準 | 確認 |
| １ | 塀の高さ | 地盤から１．２ｍ以下である。 | はい・いいえ |
| ２ | 塀の厚さ | 各部分の壁の厚さはその部分から垂直距離の１/１０以上である。 | はい・いいえ |
| ３ | 控え壁 | 塀の長さが４ｍ以下ごとに、塀の厚さの１．５倍以上突出した控え壁がある。 | はい・いいえ |
| ４ | 基礎 | 基礎がある。 | はい・いいえ |
| ５ | 塀の健全性 | 塀に傾きやひび割れがない。 | はい・いいえ |

（注）確認欄で「いいえ」となった項目については、その内容が確認できる写真を添付すること。